Dc motor rotation

void setup()

{

pinMode(9, OUTPUT);//enable pin

pinMode(10, OUTPUT);//input 1

pinMode(11, OUTPUT);//input 1

}

void loop()

{

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

//delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

}

