Led with button

void setup()

{

pinMode(13, INPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

}

void loop()

{

int btn = digitalRead(13);

if(btn == HIGH){

digitalWrite(12, HIGH);

delay(5000);

}

else{

digitalWrite(12, LOW);

}

}

